仕　様　書

１　委託業務名　千葉市資源物収集用コンテナ製作業務委託

２　委託概要

　　千葉市が使用している資源物収集用コンテナの製作及び印字に係る業務

物品名：『オリコン５０Ａ』

三甲株式会社製（底面突起なし）

　　色：白色　１，５００個

　　印字箇所：10箇所（市章の印字等を含む）

　　※印刷された文字等は、野外での日照、風雨及び苛性ソーダ

　　水溶液(5％)による洗浄に対し、十分な耐久性を持つこと

３　（１）履行期間　契約締結の翌日から令和２年１０月２３日まで

　　（２）納入期限　令和２年１０月２３日

４　履行場所

千葉市中央区新浜町４番地

新浜リサイクルセンター

ＴＥＬ　０４３－２６３－９１００

５　用途

資源物「無色ビン」の収集容器として使用。※繰り返し使用

６　規格

（１）メーカー　三甲株式会社

（２）品　　番　『オリコン５０Ａ』（底面突起なし）

７　形状等

|  |  |
| --- | --- |
| （１）寸法・材質　 |  |
| ア 長辺外寸 | 530 mm |
| イ 短辺外寸 | 366 mm |
| ウ 高さ外寸 | 322 mm |
| エ 折たたみ高さ外寸 | 80 mm |
| オ 長辺内寸 | 490 mm |
| カ 短辺内寸 | 332 mm |
| キ 高さ内寸 | 316 mm |
| ク 長辺有効内寸 | 490 mm |
| ケ 短辺有効内寸 | 331 mm |
| コ 高さ有効内寸 | 309 mm |
| サ 内容量 | 48.5 リットル |
| シ 材質 | ポリプロピレン |

（２）色

ア 分別種類・無色ビン：白色

８　印刷

（１）コンテナ外側下記の位置にバランスよく印刷すること。

（２）印刷された文字等は、野外での日照、風雨及び苛性ソーダ水溶液(5％)による洗浄に対し、十分な耐久性を持つこと。

①長辺部

印刷①－１

印刷①－２

②短辺部

印刷②

印刷③－１

印刷③－２

９　その他

（１）納品検査に際しては、責任者が立ち会うこと。

（２）搬入は午後３時より開始予定。午後２時４５分までには、搬入場所に入場し、現場職員の指示を受けること。

（３）その他、不明な点は適時発注者と協議のうえ決定する。

10　連絡先

　　〒２６０－８７２２

千葉市中央区千葉港１－１

千葉市環境局 資源循環部 収集業務課

業務班　海宝

ＴＥＬ　０４３－２４５－５２４９

ＦＡＸ　０４３－２４５－５４７７

E-mail shushugyomu.ENR@city.chiba.lg.jp

分別種類別印刷文字

（１）分別種類・無色ビン(白色コンテナ)

|  |  |
| --- | --- |
| 印刷①－１ | **無色ビン** |
| 印刷①－２ | ２０２０ |
| 印刷② | **無色ビン** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 文字の色 | 文字のサイズ（㎜） | 文字の間隔（㎜） |
| 印刷①－１ | 黒 | 縦25～30×横25～30 | 50～55 |
| 印刷①－２ | 黒 | 縦12～15×横 8～10 | ― |
| 印刷② | 黒 | 縦14～18×横14～18 | 25～30 |

　　　　　　　　　　　　※印刷①－１と①－２の間隔　　　　　　　 50～55

（２）市章部分（各コンテナ）

|  |  |
| --- | --- |
| 印刷③－１ | 市章（大） |
| 印刷③－２ | **千葉市** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| コンテナ種類 | 印字色 | 市章のサイズ（㎜）（印刷③－１） | 文字（印刷③－２） |
| 文字のサイズ（㎜） | 文字の間隔（㎜） |
| 無色ビン（白） | 黒 | 縦38～43×横38～43(各コンテナ共通) | 縦14～18×横14～18(各コンテナ共通) | 8～12(各コンテナ共通) |