仕　様　書

１　品名及び数量　　電動高所用作業車（１台）及び防除機（１式）

　【内訳】

1. 電動高所用作業車　　　　　　　　　 　１台
2. 防除機　　　　　　　　　　　　　　　 １式

２　使用目的等

1. トマト高軒高式栽培温室における各種栽培管理作業用の台車として使用
2. トマト高軒高式栽培温室における病害虫防除用として使用

３　機器構成等

1. 作業車本体及び専用充電器
2. モーター式動力噴霧器本体及び付属品一式

付属品一式：巻取機ホース及び付属品、静電ノズル、薬剤タンク

（噴霧作業に必要となる接続部品を含む）

４　仕様等　上記「２　使用目的等」の記載内容について十分熟知し、以下に記載する

仕様等の同等以上の装置とする。

1. 電動高所用作業車

|  |  |
| --- | --- |
| 全長 | ・約1100~1500mm |
| 全幅 | ・約670mm |
| 車輪幅 | ・約670mm |
| 全高 | ・約1800～2600mm |
| 作業台高さ | ・下限400~700mm程度、上限1800mm程度とし、  　下限と上限の間を100mm間隔で高さ調整可能なもの |
| 作業台サイズ | 幅　約400mm ×奥行　約900mm |
| 車体等 | 車体はレールカー式とする。  ・作業台　　　：　許容質量：約100㎏  ・バッテリー　：　電圧：24Ｖ  ・車体　　　　：　適合レール径Φ31.8ｍｍ、レールピッチ：600mm |
| オプション | 専用充電器 |

1. 防除機

本体：モーターセット動噴

能力：最高出力5.0MPa、吸水量20L/min（50Hz）程度 以上

付属品

|  |  |
| --- | --- |
| 付　属　品 | 規　格　等 |
| 吸水ホース、排水ホース | 標準付属品 |
| 接続ホース | 巻取機／ホースに適合 |
| 巻取機／ホース | 50ｍ以上 |
| 付属品 | 噴霧作業に必要となる接続部品を含む |
| ノズル | 静電ノズル（参考品　みのる産業㈱　FS-40） |
| 薬剤タンク | 200Ｌ（黒色） |

５　納入期限　　　令和６年３月２９日

６　納入場所 　　千葉市農政センター　農業生産振興課

７　参考機種　　　上記仕様を満たす参考機種として、以下の装置を提示する。

* 1. 電動高所用作業車　：タキゲン製造（株）K-670T-1F

：矢崎化工（株）HCR-H602

* 1. 防除機　　　　　　：（株）丸山製作所　MS417MC