仕　様　書

１　品名

　　マンホールトイレ用パネル上屋

２　数量及び納入場所

　別紙「納入場所及び数量一覧」のとおり。

３　参考商品

　　㈱総合サービス「BH-315 サニタハウス　ワイド（車椅子対応）」

※下記仕様を満たす同等品可。ただし、事前協議要とする。

４　仕様

（１）材質

　　ア　パネル

　　　　ポリプロピレン（ステンレス鍵・扉キャスター付）

　　イ　枠

　　　　アルミ

（２）機能

ア　前面・背面パネルと両側面パネルがSUS製ヒンジによって一体化されているこ

と。

イ　組み立てにあたり、工具が不要であること。

ウ　各パネルが以下の仕様を満たすこと。

（ア）ポリプロピレン気泡ボードを使用し、円形状の三層中空構造板であること。

（イ）パネルの補強枠は引張強度245N/mm2以上、耐力共205N/mm2以上のアルミを

使用していること。

（ウ）プライバシー保護に配慮した、透過し難いパネル材に遮光性のある着色を施

　　　していること。

エ　内側から施錠できるものであること。また、施錠の際に外側から使用中か否か

の判断ができるものであること。

オ　耐風、臭気対策として屋根と壁パネルを一体化させ下部に通気口があること。

また、その通気口はプライバシー保護等の観点から天地70㎜以下とすること。

カ　雨水が溜まることを防ぐため、屋根は背面に向かって約3.0～4.5％程度の傾

斜があること。

キ　出入口の段差が無いこと。（枠材を除く。）

ク　風速15ｍ／ｓに耐える耐風試験結果を提出できること。

ケ　車椅子が入ったままドアが閉められるスペースがあり、車椅子が90度回転で

きる可動領域を確保していること。

コ　内容物が全て一梱包に収まっていること。

サ　組み立ての際の負荷を考慮し、構成物の個別パーツ重量が20kg以下であるこ

と。

（３）付属品

ア ペグ ４本

イ　ロープ ４本

ウ　ハンマー １本

エ　土のう袋 ４枚

オ　コンクリート釘　　　４本

カ　組立説明書 １部

５　納入手続き

（１）納入時には、納入先の職員等に納入箇所（備蓄倉庫・空き教室など）を確認する

こと。また、運送サービス等を利用した納入でも可とする。

（２）受領書については、職員等の受領印またはサインを受け、納入終了後、速やかに

受領書の原本（写しは不可）を防災対策課に提出すること。

運送サービス等を利用した場合の受領書は、発着確認データ表での提出でも可と

する。

６　納入期限

（１）１回目納入期限

令和７年８月２０日（水）：６基（６か所）

　　　※６基の納入場所は１回目納入期限の３０日前までに防災対策課から通知する。

（２）２回目納入期限

令和７年１０月３１日（金）：１６６基（１６６か所）

７　支払方法

　　業務完了後に一括で支払うものとする。

８　その他

（１）納入時期については、あらかじめ防災対策課と協議したうえ決定し、納入時期の

２週間前までに納入日程を報告すること。

（２）その他、詳細については防災対策課と協議の上、行うものとする。